
8600固件版本(硬件Ver：1.0.5)V2.1.7升级步骤：

1: 打开机子电源，进入菜单，选择本机信息；查看版本，如果软件版本V2.1.2-V2.1.3硬件版本1.05都可以升级成功。

2：打开软件升级工具（SHX8600\_Bootloader）双击直接打开。



3：点击窗口… ；加载新的固件WT\_SHX\_8600\_AT\_20220921\_v2.1.7文件。




4: 点击▼选择正确电脑USB通讯端口。



5：用USB转232烧写线（写频线）连接SHX8600机器。

6：点击固件升级工具Update按钮；信息会显示升级百分比进度；直至升级完成。



7：升级成功后，机器在菜单：本机信息中显示；

软件版本：Ver2.1.7硬件版本：Ver 1.05

V2.1.7固件升级功能如下：

2.1.7版本增加 PTT-ID 信令及开机画面自定义：

菜单增加信令设置

1：信令开关→关闭 开启

2：PTT-ID （4项选择）

关

按下发码

松开发码

两者都发


3：发ID延迟：→关 →100ms～3000ms （出厂设置500ms，用户可以根据声音爱好，自己调整）

4：信令码 使用键盘输入 支持数字0-9及英文字母（A-Z），字母大小写，可用#键切换，不支持中文字。

开机画面自定义：使用开机画面软件（SHX8600 Import Picture tools）导入。

1：开机画面格式（BMP128\*128）

2:可以使用电脑操作系统自带的附件 画图软件进行画面编辑；画图工具设置如图



3：编辑好的画面，另存为----.BMP 格式。

4：使用SHX8600 Import Picture tools工具导入 SHX8600机器。

5：如果重新刷固件，开机画面需要重刷。

注意事项：不能用8800固件V1.1.7刷机，会不开机；需要寄回公司解决。