

8800固件版本V2.8.4升级步骤：


1: 打开机子电源，进入菜单，选择本机信息；查看版本，如果软件版本V2.7.9版本；硬件版本是V1.0.5可以升级成功。

2：打开软件升级工具（SHX8800\_Bootloader）V1.2；双击直接打开。




3：点击窗口… ；加载新的软件: WT\_SHX\_8800\_AT\_20220512\_BT\_v2.8.4.kdhx






4: 点击▼选择正确电脑USB通讯端口。



5：用USB转232写频线连接SHX8800机器。

6：点击升级工具下载按钮；信息会显示升级百分比进度；直至升级完毕即可。





7：升级成功后，机器在菜单：本机信息中显示；

软件版本：Ver2.8.4硬件版本：Ver 1.05

V2.8.4固件升级内容如下：标红色字18；

1： V2.7.9增加倒频功能，显示R；如果打开蓝牙写频功能，会优先进入蓝牙连接模式。

临时的倒频功能；接收频率与发射频率对调；中继使用。换信道，此功能无效,

短按\*键，激活倒频功能.

2：V2.8.:4版本更改收音储存电台的操作（比较方便）：


功能操作：

1：收音机在频率模式下（长按MENU切换模式）短按#搜索电台；要储存的电台 MENU(菜单键)→2:频道保存选择1-32 →MENU 确认

2：选择电台：长按MENU,切换到信道模式，按左右选择存储的电台。


刷机失败刷机方法如下：（在升级过程中断电或者写频线通信意外断开）


1：打开压缩包中软件升级工具（SHX8800\_BootloaderV1.2）；双击直接打开。




2:点击窗口… ；加载新的软件：WT\_SHX\_8600\_AT\_20220512\_v2.1.4.kdhx

文件。






3: 点击▼选择正确电脑USB通讯端口。




4：用USB转232写频线连接SHX8800机器。

5: 关闭8800机子电源开关，同时按8800机子侧键1（LAMP键）与侧键2（可编辑键）如下图所示；再打开机子电源开关，状态；屏幕不显示，绿灯常亮。



6：点击升级工具（按PTT键升级键）下载按钮；信息会显示升级百分比进度；直至升级完毕即可。





7：升级成功后，机器在菜单：本机信息中显示；

软件版本：Ver2.8.4硬件版本：Ver 1.05